开平市玩具产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
按本细则如需检测GB 6675.1—2025，每批次抽样数量5个，其中4个作为检验样品、1个作为备用样品；其它标准每批次抽样数量3个，其中2个作为检验样品、1个作为备用样品。
2 检验依据
表1 玩具
（GB 6675.1—2014、GB 6675.2—2014、GB 6675.3—2014和GB 6675.4—2014）
	序号
	检验项目
	检验方法

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	材料
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	2
	小零件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	3
	挤压玩具、摇铃及类似玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	4
	小球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	5
	毛球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	6
	学前玩偶
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	7
	玩具奶嘴
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	8
	气球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	9
	弹珠
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	10
	半球形玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	11
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	12
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	13
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	14
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	15
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	16
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	17
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	18
	木制玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	19
	突出物
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	20
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	21
	金属丝和杆件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	22
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	23
	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	24
	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	25
	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	26
	玩具袋上的绳索
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	27
	童床或游戏围栏上的悬挂玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	28
	童床上的健身玩具及类似玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	29
	飞行玩具的绳索、细绳或线
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	30
	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	31
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	32
	铰链间隙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	33
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	34
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	35
	乘骑玩具的传动链或皮带
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	36
	其他驱动机构
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	37
	发条钥匙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	38
	弹簧
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	39
	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	40
	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	41
	前后稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	42
	乘骑玩具及座位的超载性能
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	43
	静止在地面上的玩具的稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	44
	封闭式玩具的通风装置
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	45
	封闭式玩具的关闭件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	46
	封闭头部的玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	47
	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	48
	弹射玩具的一般要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	49
	蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	50
	非蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	51
	水上玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	52
	制动装置
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	53
	玩具自行车的一般要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	54
	玩具自行车的使用说明
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	55
	玩具自行车的鞍座最大高度
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	56
	玩具自行车的制动要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	57
	电动童车的速度要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	58
	热源玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	59
	液体填充玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	60
	口动玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	61
	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	62
	玩具火药帽
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	63
	声响要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	64
	磁体和磁性部件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	二、易燃性能

	1
	一般要求
	GB 6675.3—2014

	2
	头戴玩具
	GB 6675.3—2014

	3
	化妆服饰
	GB 6675.3—2014

	4
	供儿童进入的玩具
	GB 6675.3—2014

	5
	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）
	GB 6675.3—2014

	三、特定元素的迁移

	1
	最大限量要求
	GB 6675.4—2014

	四、增塑剂

	1
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048


表2 玩具
（GB 6675.1—2025、GB 6675.2—2025、GB 6675.3—2025和GB 6675.4—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	材料
	GB 6675.2—2025

	2
	小零件
	GB 6675.2—2025

	3
	挤压玩具、摇铃、紧固件和特定的其他玩具和玩具部件
	GB 6675.2—2025

	4
	小球
	GB 6675.2—2025

	5
	毛球
	GB 6675.2—2025

	6
	学前玩偶
	GB 6675.2—2025

	7
	玩具奶嘴
	GB 6675.2—2025

	8
	气球
	GB 6675.2—2025

	9
	弹珠
	GB 6675.2—2025

	10
	半球形玩具
	GB 6675.2—2025

	11
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2025

	12
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2—2025

	13
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2025

	14
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2025

	15
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2025

	16
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2025

	17
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2—2025

	18
	木制玩具
	GB 6675.2—2025

	19
	突出物
	GB 6675.2—2025

	20
	金属丝和杆件
	GB 6675.2—2025

	21
	玩具及其包装中的塑料薄膜或塑料袋
	GB 6675.2—2025

	22
	供18个月以下儿童使用的玩具中的绳索
	GB 6675.2—2025

	23
	供18个月及以上但不足36个月儿童使用的玩具中的绳索
	GB 6675.2—2025

	24
	供36个月以下儿童使用的玩具中的固定绳圈和套索
	GB 6675.2—2025

	25
	拖拉玩具上的绳索
	GB 6675.2—2025

	26
	电缆
	GB 6675.2—2025

	27
	供36个月以下儿童使用的特定绳索的直径
	GB 6675.2—2025

	28
	供36个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳
	GB 6675.2—2025

	29
	连接或预定以串着横跨的方式或其他方式连接到摇篮、童床、婴儿推车或童车的玩具
	GB 6675.2—2025

	30
	玩具袋上的绳索
	GB 6675.2—2025

	31
	飞行玩具的绳索、细绳或线
	GB 6675.2—2025

	32
	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具
	GB 6675.2—2025

	33
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2—2025

	34
	铰链线间隙
	GB 6675.2—2025

	35
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2025

	36
	活动部件间的可触及间隙
	GB 6675.2—2025

	37
	乘骑玩具的传动链或皮带
	GB 6675.2—2025

	38
	其他驱动机构
	GB 6675.2—2025

	39
	发条钥匙
	GB 6675.2—2025

	40
	弹簧
	GB 6675.2—2025

	41
	可用脚起稳定作用的玩具的侧向稳定性
	GB 6675.2—2025

	42
	不可用脚起稳定作用的玩具的侧向稳定性
	GB 6675.2—2025

	43
	前后稳定性
	GB 6675.2—2025

	44
	乘骑玩具及座位的超载要求
	GB 6675.2—2025

	45
	地面静止玩具的稳定性
	GB 6675.2—2025

	46
	封闭式玩具的通风
	GB 6675.2—2025

	47
	封闭式玩具的关闭件
	GB 6675.2—2025

	48
	封闭头部的玩具
	GB 6675.2—2025

	49
	覆盖面部玩具和模拟防护装备玩具
	GB 6675.2—2025

	50
	弹射玩具的一般要求
	GB 6675.2—2025

	51
	弹射物
	GB 6675.2—2025

	52
	蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2025

	53
	非蓄能弹射玩具的一般要求
	GB 6675.2—2025

	54
	口动弹射玩具
	GB 6675.2—2025

	55
	飞镖状弹射物
	GB 6675.2—2025

	56
	箭（例如弓箭套装）
	GB 6675.2—2025

	57
	飞行玩具的一般要求
	GB 6675.2—2025

	58
	飞行玩具的旋转叶片
	GB 6675.2—2025

	59
	遥控飞行玩具的旋转叶片
	GB 6675.2—2025

	60
	水上玩具
	GB 6675.2—2025

	61
	制动
	GB 6675.2—2025

	62
	玩具自行车的一般要求
	GB 6675.2—2025

	63
	玩具自行车的使用说明
	GB 6675.2—2025

	64
	玩具自行车的鞍座最大高度
	GB 6675.2—2025

	65
	玩具自行车的制动要求
	GB 6675.2—2025

	66
	电动乘骑玩具的限速
	GB 6675.2—2025

	67
	非电热源玩具
	GB 6675.2—2025

	68
	液体填充玩具
	GB 6675.2—2025

	69
	口动玩具
	GB 6675.2—2025

	70
	玩具轮滑鞋及玩具滑板
	GB 6675.2—2025

	71
	玩具火药帽
	GB 6675.2—2025

	72
	声响要求
	GB 6675.2—2025

	73
	玩具滑板车的强度
	GB 6675.2—2025

	74
	玩具滑板车的稳定性
	GB 6675.2—2025

	75
	玩具滑板车的可调节和可折叠的把立管和把横管
	GB 6675.2—2025

	76
	玩具滑板车的制动
	GB 6675.2—2025

	77
	玩具滑板车的车轮尺寸
	GB 6675.2—2025

	78
	玩具滑板车的突出部件
	GB 6675.2—2025

	79
	磁体和磁性部件
	GB 6675.2—2025

	80
	悠悠球
	GB 6675.2—2025

	81
	预定供全部或部分绕颈穿戴的带子
	GB 6675.2—2025

	82
	含有拉绳的雪橇
	GB 6675.2—2025

	83
	下颌在把手和方向盘中的卡陷
	GB 6675.2—2025

	84
	组装
	GB 6675.2—2025

	85
	功能性玩具
	GB 6675.2—2025

	86
	预定与食品接触的玩具
	GB 6675.2—2025

	87
	充气玩具
	GB 6675.2—2025

	88
	玩具枪标识
	GB 6675.2—2025

	89
	包装袋上的绳索
	GB 6675.2—2025

	90
	食品中包含或与食品相混的玩具
	GB 6675.2—2025

	91
	半球形包装
	GB 6675.2—2025

	92
	球形、卵形或椭圆形的包装和可拆卸包装部件
	GB 6675.2—2025

	93
	端部倒圆的圆柱状可拆卸包装部件
	GB 6675.2—2025

	94
	附着于食品上的玩具
	GB 6675.2—2025

	95
	模拟食品玩具
	GB 6675.2—2025

	二、易燃性能

	1
	一般要求
	GB 6675.3—2025

	2
	头戴玩具
	GB 6675.3—2025

	3
	玩具化装服饰和供儿童玩耍时穿着的玩具
	GB 6675.3—2025

	4
	供儿童进入的玩具
	GB 6675.3—2025

	5
	软体填充玩具
	GB 6675.3—2025

	三、化学性能

	1
	可迁移元素的最大限量要求
	GB 6675.4—2025

	2
	可触及塑化材料中增塑剂
	GB/T 22048

	3
	甲醛
	GB/T 2912.1—2009
GB/T 19941.1—2019或GB/T 19941.2—2019
GB/T 34448—2017
GB/T 46510—2025

	4
	有害芳香胺
	GB/T 17592—2024

	5
	多环芳烃
	GB/T 29614—2021方法B

	6
	可迁移N-亚硝胺及N-亚硝胺前体物
	GB/T 41413—2022

	7
	甲酰胺
	GB/T 34436—2023
GB/T 43276—2023

	8
	短链氯化石蜡
	GB/T 41524—2022

	9
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放量
	GB/T 46509—2025

	10
	致敏性芳香剂
	GB/T 38424—2019


表3 玩具滑板车（GB 6675.12—2014）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	突出部件
	GB 6675.12—2014

	2
	静态强度和动态强度
	GB 6675.12—2014

	3
	把立管强度
	GB 6675.12—2014

	4
	三轮滑板车的稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	5
	可调节、可折叠的把立管和把横管
	GB 6675.12—2014

	6
	刹车
	GB 6675.12—2014


表4 玩具电性能（GB 19865—2005）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识和说明
	GB 19865—2005（含第1号修改单）

	2
	输入功率
	GB 19865—2005

	3
	发热和非正常工作
	GB 19865—2005（含第1号修改单）

	4
	工作温度下的电气强度
	GB 19865—2005

	5
	耐潮湿
	GB 19865—2005

	6
	室温下的电气强度
	GB 19865—2005

	7
	机械强度
	GB 19865—2005

	8
	结构
	GB 19865—2005

	9
	软线和电线的保护
	GB 19865—2005

	10
	螺钉和连接
	GB 19865—2005

	11
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865—2005

	12
	耐热和耐燃
	GB 19865—2005


表5 玩具电性能（GB/T 19865—2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识和说明
	GB/T 19865—2024

	2
	输入功率
	GB/T 19865—2024

	3
	发热和非正常工作
	GB/T 19865—2024

	4
	电气强度
	GB/T 19865—2024

	5
	在水中使用的电玩具、使用液体的电玩具和用液体清洁的电玩具
	GB/T 19865—2024

	6
	机械强度
	GB/T 19865—2024

	7
	结构
	GB/T 19865—2024

	8
	软线和电线的保护
	GB/T 19865—2024

	9
	螺钉和连接
	GB/T 19865—2024

	10
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 19865—2024

	11
	耐热和耐燃
	GB/T 19865—2024


备注：
1.若被检产品未标注执行标准的年代号，根据产品标注的生产日期确定执行标准。生产日期在当前有效的标准实施之后，按当前有效的标准执行，反之，按前一版本标准执行。若被检产品未标注生产日期，按当前有效的标准执行。当前有效的标准指已发布并实施的最新标准。
2.进行GB 19865—2005和GB/T 19865—2024测试前应按标准第5章进行预处理。
3.儿童泳圈按《广东省儿童水上器材产品质量监督抽查实施细则》进行检测。
4.若产品存在多功能模式时，应符合相应模式的细则要求（如玩具产品同时有助步车模式和儿童三轮车模式，应分别符合玩具细则和童车细则）。
5.本细则所指的玩具为塑胶玩具、弹射玩具、毛绒布制玩具、电玩具、儿童地垫、泡泡水、玩具滑板车、儿童乘骑车辆玩具（包括电动童车）、充气水上玩具（除儿童泳圈）、磁性玩具、儿童爬行地垫、金属玩具、木制玩具、泥类玩具、娃娃玩具、造型粘土、纸质玩具等。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 6675.1—2014《玩具安全第1部分：基本规范》
GB 6675.1—2025《玩具安全第1部分：基本规范》
GB 6675.2—2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》（含第1号修改单）
GB 6675.2—2025《玩具安全第2部分：机械与物理性能》

GB 6675.3—2014《玩具安全第3部分：易燃性能》
GB 6675.3—2025《玩具安全第3部分：易燃性能》
GB 6675.4—2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》
GB 6675.4—2025《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》
GB 6675.12—2014《玩具安全第12部分：玩具滑板车》
GB 19865—2005《电玩具的安全》（含第1号修改单）
GB/T 19865—2024《电玩具的安全》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



