中心机房消防安全线路整改项目

采购需求

一、项目概况

为保障中心机房消防安全，拟购买消防安全线路整改服务。

二、供应商资格要求

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

（二）供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

（三）供应商应具有稳定的专业技术服务人员。

（四）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包项目。

三、服务内容

（一）包组A灭治项目

供应商需对中心机房范围内的空调、线管口、天花板、地板缝隙及排水口进行填缝补隙，堵塞鼠洞，安装防鼠设施。

	序号
	内容
	数量
	单位
	备注

	1
	填缝剂
	6
	支
	

	2
	网筛
	4
	米
	

	3
	防鼠板
	4
	米
	

	4
	粘鼠胶
	10
	块
	

	5
	人工
	2
	人
	


（二）包组B：空调线路、弱电整改和管道整改项目

供应商需提供《电工作业操作证》。
	序号
	内容
	数量
	单位
	备注

	1
	5匹柜机三相线路整改
	5
	台
	

	2
	三相空气开关（32A）
	2
	个
	

	3
	电箱
	1
	个
	

	4
	线槽
	16
	米
	

	5
	空调排水管整改人工费
	2
	台
	

	6
	6分排水管
	20
	米
	

	7
	机房网络工程
	1
	项
	

	8
	五金及其它小配件
	1
	项
	

	9
	电池柜搬迁
	1
	项
	

	10
	货运车费
	1
	项
	


四、完工期

自合同签订生效之日起20个日历日内完成。

五、服务报价

包组A价格为1390元，包组B价格为3500元，超过预算金额报价无效。

六、确定成交供应商

包组A、B需分别投报，若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。

七、结算方式

按合同约定方式结算。
