开平月山“9·5”一般机械伤害事故调查报告
2025年9月5日18时30分许，在开平市月山镇麦边村山边棋子坑附近一人员在操作工程地质钻机行进过程中不慎发生机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约160万元。
事故发生后，各级领导高度重视，开平市委、市政府领导要求妥善处理事故善后事宜，举一反三，汲取事故教训，迅速开展排查整治工作，防止类似事故发生。江门市安委办同时对该起事故实施挂牌督办。

为切实做好事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）和《广东省生产安全事故调查处理办法》等规定，市人民政府授权由市应急管理局牵头，市发展和改革局、市公安局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市水利局、市总工会、月山镇人民政府派员，组成开平月山“9•5”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。同时邀请市纪委监委、市人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经事故调查组调查认定，开平月山“9•5”一般机械伤害事故是一起因施工单位现场安全管理不到位，施工人员安全意识淡薄，违反安全操作规程操作工程设备而造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

珠海某某岩土工程有限公司。勘查施工单位，经营范围包含：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；各类工程建设活动；建设工程质量检测；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

（二）工程项目情况
珠海某某岩土工程有限公司承接中国某某勘察设计研究院有限公司发包的在开平市月山辖区内一地质勘查工程项目。本项目设计分为前期可研设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。自2025年8月项目开展施工图阶段现场工程测量、岩土工程勘察及岩土工程设计工作。中国某某勘察设计研究院有限公司安排了技术工程师肖某辉作为本单位现场负责人，珠海某某岩土工程有限公司配置了工程地质钻机并安排了机长何某新、工人李某东作为施工人员进场。直至事发前，施工单位有关地质钻探工作进场未向属地及有关部门进行报备。

（三）事故人员情况

何某新，男，47岁，四川广元人，为珠海某某岩土工程公司钻探施工人员，持有工程地质钻机操作中级职业技能证书，经调查，2025年9月5日，何某新在操作工程地质钻机行进过程中，不慎被工程地质钻机撞击倒地，随后身体被碾压，后经到场医护人员全力抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

本次机械伤害事故事发点在开平月山镇麦边村山边棋子坑附近。
（五）事故发生时天气情况

据气象数据显示，2025年9月5日18时，月山镇天气多云间晴，气温33度左右。东南风2到3级。

二、事故经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

经查，2025年9月5日17时13分许，涉事工程地质钻机（该工程地质钻机为珠海某某岩土工程公司法人所有）出现在开平月山镇麦边村村口监控，监控显示机长何某新独自一人操作工程地质钻机倒退行进，在钻机移动前进方向的前方操作。据随同人员李某东口述，在16时30分许其送现场负责人肖某辉回水口镇住宿点后回去找何某新会合，会合后一直尾随机长何某新行进，17时50分许走到一个养殖场里面后一处转弯位，何某新继续操作钻机设备往前走，李某东在附近停了下来去喝水及去小解。小解后，李某东他继续往前走，走到转弯处发现何某新已经倒地，眼睛也闭上，机器设备已经继续往前开动到距离何某新倒地处大约20米外，李某东见状马上拨打了120，并跑上前把机器设备关停。经到场医护人员全力抢救何某新无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，开平市公安局、开平市应急管理局、月山镇人民政府等相关部门单位迅速到达事故现场，了解事故具体情况及参与处置和救援工作，同时积极协调善后、家属安抚及事故赔偿等工作。次日，江门市应急管理局到达事故现场，了解事故情况及指导事故调查有关工作，要求我市相关部门和属地协助做好善后处置和家属安抚工作。
（三）事故善后情况

2025年9月9日，涉事单位已与死者家属达成赔偿事宜。
（四）应急处置评估

事故发生后，各相关部门迅速启动应急响应，认真组织开展事故救援和处置工作，信息流转及时，响应程序正确，现场救援应急处置措施得当，在事故应急处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

（五）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约160万元。

（六）政府部门履职情况
经事故调查组调查，行业主管部门、属地镇人民政府已履行了安全监督管理职责。
三、事故直接原因、性质及发现的其它问题
（一）直接原因分析认定
何某新，珠海某某岩土工程公司施工工人（工程地质钻机机长），安全意识淡薄，违规操作工程地质钻机设备，操作钻机移动时站在钻机的前进方向，不慎被工程地质钻机撞击倒地，随后身体被碾压致死，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故性质分析认定

结合事故调查组现场勘查、谈话询问、相关书证等情况，认定该起事故为一起一般生产安全责任事故。

（三）发现存在的其它问题
珠海某某岩土工程有限公司作为涉事施工单位，未履行生产经营单位安全生产主体责任。对钻探施工人员安全教育培训流于形式，未能保证施工人员熟悉有关的安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能；未安排人员对施工人员进行现场安全管理，未能及时发现并制止施工人员违规操作工程钻机的安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款规定。

   四、对有关单位及人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，事故调查组对开平月山“9•5”一般机械伤害事故的责任人员和单位作出如下责任认定和处理建议：

（一）对事故直接责任人员的处理建议

何某新，珠海某某岩土工程有限公司钻探施工人员，安全意识淡薄，违规操作工程地质钻机设备，操作钻机移动时站在钻机的前进方向，不慎被工程地质钻机撞击倒地，随后身体被碾压致死，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关单位的行政处罚处理建议

珠海某某岩土工程有限公司。作为钻探施工主体，安全生产主体责任落实不到位，对钻探施工人员安全教育培训流于形式，未能保证施工人员熟悉有关的安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能；未安排人员对施工人员进行现场安全管理，未能及时发现并制止施工人员违规操作的行为，对事故发生负有责任。建议由开平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条依法给予行政处罚。

（三）对涉事单位人员的内部处理建议
建议珠海某某岩土工程有限公司及有关单位对涉事人员给予批评教育，并根据公司内部相关规章制度规定给予处分，处理结果报开平市应急管理局及月山镇人民政府备案。

（四）其他处理建议

    1.建议由开平市发展和改革局会同月山镇人民政府约谈珠海某某岩土工程有限公司等有关单位的主要负责人等相关责任人员。
2.建议责成珠海某某岩土工程有限公司等有关单位向月山镇人民政府以书面形式作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产管理工作。
五、事故暴露的突出问题及防范和整改措施建议
本次事故教训惨痛，充分暴露出施工单位户外作业安全管理不到位，安全操作规程执行落实不到位，施工人员安全培训流于形式等突出问题。

为了认真汲取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，严防类似事故再次发生，针对事故暴露的突出问题，提出如下防范和整改措施建议：

（一）深刻吸取事故教训，加强作业现场安全管理。珠海某某岩土工程有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产各项规章制度，及时对全员安全生产责任制落实情况进行考核，保证全员安全生产责任制落实。切实加大施工现场作业人员、车辆和设备设施全过程、全方位的安全管理。强化安全生产教育培训，不断提高从业人员安全意识和安全操作技能，杜绝“三违行为”发生，及时消除事故隐患。

（二）加强统一协调管理，强化员工安全教育培训。发包单位要加强对外包项目的统一协调管理，加强源头把关，认真考察和严格审查外包作业单位安全资质和安全管理的能力与状况，签订安全生产管理协议，约定双方各自的安全管理职责，做好作业（施工）项目安全技术交底，开展危险因素辨识，明确管控措施、责任人员；要将外包单位作业人员视同本单位员工，加强安全教育和管理，提高外来作业人员安全生产意识和技能。

（三）强化行业安全监管，筑牢户外施工作业安全。各镇（街）、管委会，各行业主管部门，要加强外包作业（施工）安全执法检查，及时了解掌握本区域外包作业（施工）情况，督促外包作业（施工）落实安全管理规定；要加大对安全生产违法违规行为查处力度，依照法律法规严格落实停止作业（施工）、经济处罚等执法措施以及查封、扣押、停电等强制手段；要加大对外包作业（施工）安全生产违法典型案例曝光力度，强化曝光警示教育效果，切实起到“查处一家、震慑一批、整改一类、提升一面”效果，倒逼企业落实主体责任，推进全市外包作业（施工）安全生产形势好转。



