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[bookmark: _bookmark0][bookmark: _GoBack]一、技术描述
（一）项目概要
电工项目是指通过使用工具、量具和仪器、仪表以及计算机软件，完成机械设备电气部分、电气系统线路设计与装调以及用可编程控制器（PLC）编程和变频器综合调试的竞赛项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：机电设备继电控制线路设计，可编程控制器项目程序的编写，安装、接线、运行及调试。在评价方式上借鉴世界技能大赛评判体系，综合考核选手基本功及各项技 能，为国家选定、评价人才，为电工电气从业者的学习方向做出引导。
（二）基本知识与能力要求
选手应掌握的理论知识、工作能力的要求以及各项要求的权重比例如表 1 所示。
表 1	选手基本知识与能力要求

	相关要求
	权重比例 (%)

	1
	工作组织和管理
	




5

	


基本知识
	—安全操作原则和方法。
—所有设备的用途、使用、保养、维修以及它们的安全影响。
—工作区域内良好的环境和安全原则及应用。
—有效沟通原则。
—有效合作原则。
—个人和集体的角色、职责和职责的范围和限制。
	



14


	
	—时间管理的原则和技巧。
	

	




工作能力
	—准备和保持工作区域安全，整洁和高效。
—为手头的工作做好准备，包含充分考虑健康，安全和环境。
—规划工作达到效率最大化和干扰最小化。
—按照制造商的指导选择和安全使用所有设备和材料。
—对环境、设备和材料的使用应达到或者超过健康和安全标准。
—恢复工作区域到合适的状态和条件。
—广泛和具体地为团队绩效做出贡献。
—给予和接受反馈和支持。
	

	
2
	
沟通和人际交往
	







5

	



基本知识
	—企业和行业内的组织文化和行业惯例。
—以纸张及电子形式提交所需文件的目的及范围。
—与职业和部门有关的技术用语。
—口头、书面和电子形式的常规报告和特殊报告所需的标准。
—良好地与客户、团队成员及他人沟通的习惯。
—生成、维护为自己和他人提供使用记录的目的和技术。
	

	




工作能力
	—与各种商业和行业互动，随时学习专业规范。
—通过口头、书面和电子方式进行沟通，以确保清晰、有效和高效。
—使用标准沟通技巧。
—与他人讨论复杂的技术原理和应用。
—积极的倾听和提问技巧。
—从任何可用形式的文档中读取、理解和提取技术数据及说明。
—完成报告并对出现的问题作出回应。
—面对面和间接地回应客户和员工的需求。
	

	
3
	
A模块继电控制线路设计与安装、调试
 B模块可编程控制器（PLC）编程、变频器综合运行调试
	


90

	

基本知识
	—电气图形符号及制图规范。
—电气布线的技术要求。
—电气设备现场安装与施工的基本知识。
—安全接收和持续管理设备、工具和材料的原则和方法。
	




	
	—装配并使用机电设备电路的原理与方法
	

	
	—装配电气元件及固定工具和设备的原理和方法。
	

	
	—在生产系统中物理安装电器元件的基本原则。
	

	
	—元件布局方法和规范要求。
	

	
	—电力的定位、连接和使用的基本原则。
	

	
	—根据任务要求选择合适的电气元件。
	

	
	—使用纸 笔绘制电气图。
	

	
	—结合电气的尺寸进行布局与设计。
	

	工作能力
	—按图正确接线，工艺美观符合标准。
	

	
	—能使用仪器仪表对电气控制线路进行测试。
	

	
合 计
	
100


[bookmark: _bookmark1]二、试题与评判标准
本赛项技术文件主要依照国家《电工》职业技能标准制定。竞赛内容以电工国家职业资格高级工（三级）考核内容为基础，结合企业生产实际，适当增加相关新知识、新技术、新设备和新技能有关内容。
[bookmark: _bookmark2]（一）试题
1. [bookmark: _bookmark3]竞赛内容
电工项目竞赛内容主要包含模块A 继电控制线路设计与安装调试和模块B 运用PLC控制系统、变频器电路安装运行调试 二个模块。具体如下：
1、继电控制线路设计与安装、调试
参赛选手根据任务要求完成继电控制电路设计，采用纸、笔绘制原理图，选用现场提供的电气元件进行安装连接与测试运行,要求符合电气安装与接线专业技术规范。
2、可编程控制器（PLC）编程、变频器综合运行调试
按照电气安装规范，依据大赛提供的任务项目要求正确完成用PLC编程设计、变频器综合运行调试。
[bookmark: _bookmark5]2.命题思路
以电工国家职业资格高级工为依据， 结合世界技能大赛与电工相近竞赛项目的能力要求，设计考核内容，全面考查参赛选手的职业综合素质、技术技能水平和专业能力。
在电工职业技能大赛上，表 1 中有关技能的知识和理解将通过选手的技能表现予以考核。本项目不单独进行理论考试，相关内容融入实际操作中。
3. [bookmark: _bookmark6]基本流程及公布方式
电工项目遵循公平、公正原则，命题流程借鉴世界技能
大赛的命题方式。 
由裁判长根据工作对接情况，组织编制本项目竞赛试题。

[bookmark: _bookmark7]（二）比赛时间及试题具体内容
1. [bookmark: _bookmark8]比赛时间安排
本项目比赛总时间为240分钟（4 小时）
本项目试题构成和考核内容如表 3 所示。
表 3 竞赛试题具体考核内容

	模块A   继电控制线路设计与安装、调试

	
A-1 继电控制线路的设计
	工作内容包括：
选择合适的元件类型与规格； 绘制系统原理图。
考核内容包括：
功能完整性、正确性;
符号规范性; 设计的经济性;

	


模块 A-2 调试和运行
	工作内容包括：
使用仪器仪表测试接线的正确性；
使用仪器仪表检测线路接触的良好性； 根据功能要求试运行电路。
考核内容包括：
功能完整性； 功能正确性。

	[bookmark: _bookmark10]模块B   PLC控制系统电路安装运行调试

	
模块B PLC控制线路的设计、变频器综合调试运行
	工作内容包括：
1、选择合适的软件将控制电路部分改为PLC控制，填写I/O分配表，并正确绘制I/O接线图；
2、正确完成PLC控制系统的I/O接线；
3、编制满足控制要求的PLC程序，并下载到PLC中；
4、根据要求连接变频器并通电调试，达到控制要求；
5、所有操作符合行业安全文明生产规范。
考核内容包括：
功能完整性、正确性;
符号规范性; 设计的经济性;



（三）评判标准
[bookmark: _bookmark11]1、分数权重
竞赛为实际操作技能竞赛，满分 100 分。各模块的分数权重见表 4。
表 4 分数权重

	模块
	编号
	竞赛内容
	分值

	
	
	
	评价分
	测量分
	总分

	模块
	
一
	继电控制线路设计与安装、调试
	
5
	
50
	
55

	模块
	
二
	PLC控制系统电路安装、变频器综合运行调试
	
5
	
40
	
45

	总	分
	10
	90
	100



电工项目采用测量和评价两种评分。电气元件选择、继电控制系统功能采用测量评分（客观评分）；电气制图、安装与接线等专业技术规范采用评价评分（主观评分）。
（1） 评价分（主观）
评价分（主观）打分方式：3 名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以 3 后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于 1 分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。权重及要求见表 5。
表 5 权重分值及要求描述

	权重分值
	要求描述

	0 分
	各方面均低于行业标准，包括“没做”

	1 分
	达到行业标准

	2 分
	达到行业标准，且某些方面超过标准

	3 分
	达到行业期待的优秀水平


（2） 测量分（客观）
测量分（客观）打分方式：按任务设置评分组，由3名裁判构成。裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值， 达到要求为“满分”，达不到要求为“0”分。
2、 [bookmark: _bookmark12]评判方法

选手比赛时，工位随机抽签决定。裁判长根据选手比赛
的工位抽签情况和比赛进行过程，指定裁判员承担相应的执裁任务，组建裁判组完成评分工作。
（1） 评分流程
· 模块A 	继电控制线路设计与安装、调试
· 模块B  PLC编程控制系统电路安装、变频器综合运行调试
裁判长指定裁判员组成继电控制线路系统功能评分裁判小组。选手打开电源，做好评分准备。选手在裁判小组长的指令下操作设备，将所完成的功能逐一演示给裁判小组；裁判小组根据电机运行情况，依据客观评分方法和标准，判定是否得分;
裁判长指定裁判员组成继电控制线路系统专业技术规范
评分裁判小组,根据主观评分方法和标准进行专业技术规范评分。选手被要求走出自己的工位等待。裁判根据技术规范的内容，逐项检查设备元件安装工艺的规范性和整体布局的合理 性，判定得分多少。
评分过程结束后由裁判小组向选手说明评分结果，并请
[bookmark: _bookmark16]选手确认签字。

（二）竞赛实施细则
1. [bookmark: _bookmark17]裁判人员要求
1） 裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长根据每日比赛的进程指派决定。

2） 裁判员的工作分为现场执裁、检测监督、安全管理、测量评判和评价评判等。工作分小组轮换开展。评价评分前应由裁判长统一评判标准。
3） 裁判员在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等
设备，执裁过程中不得和场外人员聊天。
4） 现场执裁的裁判员负责检查选手携带的物品。违规物品一律清出赛场。比赛结束后裁判员要命令选手停止一切操 作。监督选手撤离竞赛工位。
5） 比赛中裁判员不得主动进入工位接近选手，除非选手
举手示意需要裁判员解决比赛中出现的问题，或者是需要裁判员对选手的安全问题进行干预。
6） 除现场裁判，其他裁判人员在没有具体工作任务时， 可在裁判人员工作区，未经裁判长允许不可进入选手操作区。
2. [bookmark: _bookmark18]选手要求
1） 选手在熟悉设备前通过抽签决定竞赛工位和竞赛设

备。
2） 选手必须正确选择和使用工具对设备和材料进行操

作，以避免人身伤害或设备器件损坏。竞赛现场不得使用明火， 或者会产生较多火花的加工和操作方式。
3） 选手禁止将移动电话带入比赛工位，禁止比赛时使用手机、照相机、录像机等设备，禁止携带和使用自带的任何存
储设备。
4） 比赛日内选手比赛工具以及赛场提供的物品、资料一律不准带离比赛工位。
5） 比赛时，除裁判长和现场裁判外任何人员不得主动接
近选手及其工作区域，选手有问题只能向裁判长和现场裁判反映。
6） 参赛选手在比赛期间只允许在自己的工位内工作,不准离开比赛工位，如果有特殊原因需离开工位，必须通知现场裁判，得到允许后方可离开。
7） 参赛选手只允许使用自己工位上的设备和工具，除裁判长同意才可向他人借用。
8） 在竞赛过程中如发现问题（如设备故障等），选手应立即向现场裁判反映。得到同意后，选手退出到工作区外等候， 等待故障处理完后方可继续比赛。如属于设备故障，补时时间 为从选手示意到故障处理结束这段时间，否则不予补时。
9） 比赛结束铃声响起后，选手应立即停止工作。未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。
10） 评分期间，选手按裁判人员的指令要求操作设备， 不允许更改、调整比赛设备及相关控制程序。
3. [bookmark: _bookmark19]技术人员和工作人员要求
1） 技术人员和工作人员在比赛进行过程中不得主动接触
裁判员和选手。
2） 技术人员和工作人员在竞赛区域内不得使用手机，照相机和摄像机等设备。
3） 技术人员和工作人员按照要求，在规定位置就坐，进
行自己的工作或者等待工作安排，不得擅自离开岗位。
4） 技术人员和工作人员离开竞赛区域必须向项目经理 报告并得到批准，进出竞赛区域必须进行登记。
5） 技术人员按照选手的申请或者裁判长的安排，对现场设备进行维护或鉴定等工作。
6） 技术人员进入选手工位工作时，选手除了必要的问题描述外，不得向技术人员询问其他问题，技术人员也不可随意与选手交流。
7） 技术人员进行技术鉴定或者技术处理时，选手必须停止工作，按照裁判员的规定离开工位，等待技术人员处理完毕后，由技术人员将处理结果通知给裁判员，由裁判员向选手告知处理结果。
4. [bookmark: _bookmark20]技术争议处理
1） 本项目为公开赛题，所以在比赛期间对于赛题本身的争议，一概不予受理。
2） 对于竞赛过程中出现的一些技术问题，现场裁判员应该向裁判长报告。如果不影响比赛的进行，应该优先保证比赛
的顺利进行，待选手当日比赛结束后，裁判长组织全体裁判员进行讨论，得到多数裁判员赞成后，形成处理方案并打印，由所有裁判员签名归档。讨论形成处理方案的方式包括并不仅限于裁判员提议，裁判长提议，讨论投票等形式。
3） 对于竞赛过程中出现紧急技术问题必须当场处理的情况，在不影响大多数选手比赛的前提下，由裁判长现场决定处理方法，并在比赛结束后第一时间通知全体裁判员。
4） 对于可能出现的评分标准或评分流程上的争议，由裁判长提出解决方案，由全体裁判员（包括争议提出人，不包括裁判长）投票决定。如果投票票数持平，由裁判长决定。
5. [bookmark: _bookmark21]项目特殊规定
1） 选手携带的工具箱必须提前到位，在竞赛前一天进入工位，并完全打开接受裁判员检查，凡是不符合安全规范的工具将会被禁止携带和使用。
2） 选手在竞赛过程中，不得携带带有模具性质的制备件 ，或者具有明显得利的单一功能自制备件，也不得携带赛场已 经明确提供的设备备件和材料备料。
3） 在竞赛过程中，选手不得再将其他工具、材料、设备和资料携带入竞赛区域，也不得接受未经裁判长许可的任何人从场外传递的任何物品，违反者将被取消当天评分子项的评 分。


4） 在竞赛过程中，选手不得进入其他选手工作区域，不得干扰或影响其他选手比赛，经过提示或警告仍不改正者，将取消该选手的竞赛成绩，禁止该选手继续比赛。
5） 在竞赛过程中，因为选手个人原因（竞赛期间饮食、
去卫生间、受伤处理等）造成的时间损耗，不对选手进行补时。6）在竞赛期间，当竞赛赛场提供的设备损坏时，如果赛
场有备用设备，将给选手进行更换；如果没有备用设备，则选手需要自行想办法解决问题。由于设备损坏造成的时间损失， 不对选手进行补时。
7） 当选手发现竞赛赛场提供的材料不足时，需要向现场裁判提出申请，由场地技术人员进行增补，增补材料不计入测评分。选手等待材料增补的时间，不对选手进行补时。
6. [bookmark: _bookmark22]开放赛场要求
1） 竞赛场地对参观者开放，参观者需要在竞赛区域外进行参观，不得影响选手比赛和裁判员工作。
2） 参观者和媒体允许使用摄影和录像等器材对竞赛过程
和选手进行拍照、录像和现场直播，但不得使用聚光灯和闪光灯，并且不得大声喧哗，干扰赛场秩序。
3） 除裁判长授权外，严禁任何人进入选手竞赛工作区域拍照和摄像。
4） 竞赛期间，禁止赛场外人员与选手进行沟通和交流。
5） 竞赛结束并且测评完全结束后，观众、参赛代表队人员可以和选手进入本人竞赛工位拍照与录像。选手有义务向其他人员介绍和讲解本项目的竞赛内容和竞赛形式等相关信息， 对本项目进行推广。
7. [bookmark: _bookmark23]绿色环保要求
1） 竞赛任何工作都不应该破坏赛场内外和周边环境，赛场内禁止吸烟。
2） 选手需要注意节约竞赛现场的材料，不得浪费材料。
物品掉落需要及时捡起收集，不得当垃圾清理。不收集掉落材料和物品，从而造成竞赛材料缺乏者，赛场将不再为该选手增补同型号材料。
3） 提倡绿色制造的理念。可循环利用的材料应分类处理和收集，以便于循环利用。
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _bookmark25]四、竞赛场地、设施设备等安排
[bookmark: _bookmark27]（一）基础设施清单 
[bookmark: _bookmark28]根据竞赛举办地的情况，赛场使用的设备和耗材可能与技术文件有少量出入，竞赛设备及要求根据专家组对核心技能的要求以及命题的需要，比赛设 备应由电力拖动实训平台组成，同时还具备扩展性，具体竞赛设备清单和材料清单见表 7-表 9。

表 7 主要竞赛设备清单

	序号
	配置名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	MY-304B网孔型中级维修电工装置平台

	1）
	主体平台
	整体尺寸：W1200*D700*H1800mm
网孔板尺寸：W718*D600mm
	套
	1
	

	2）
	PLC（三菱）主机模块
	
	套
	1
	

	3）

	计算机（安装有必备软件）
	Win7以上系统，2G以上运行内存
	台
	1
	

	4）
	电源模块
	直流电源输出：DC24V/4.5A
两组交流电源输出：AC380V、AC220V
	套
	1
	

	5）
	变频器（三菱）模块
	
	套
	1
	

	6）
	电力拖动套件
	具体器件见表 8
	套
	1
	见表 8

	





6）
	





电动机组
	三相异步电动机： 1 台
a) 电压： 380V
b) 功率：180W
c) 频率：50HZ
d) 接法：Y/△
e) 电流：0.4A
f) 转速：1400r/min 

	





套
	





1
	


表 8 电力拖动套件箱材料清单

	序号
	配置名称
	规格型号
	品牌
	单
位
	数量
	备注

	2
	小型断路器
	NB1-63 3P C16
	正泰
	个
	1
	

	3
	交流接触器
	CJX2-1210 110V
	正泰
	个
	3
	

	4
	辅助触头
	F4-22
	正泰
	个
	3
	

	6
	熔体
	RT28-32/4A
	正泰
	个
	5
	

	7
	熔断器座
	RT28N-32 32A
	正泰
	个
	5
	

	8
	时间继电器
	JSZ3A-B（通电延时 0.1s-6m)
AC220V
	正泰
	个
	1
	

	11
	热过载继电器
	NR4-63/1.6-2.5A
	正泰
	个
	1
	

	14
	自复平头按钮
	NP2-BA45 孔径Ф22 1 常开 1
	正泰
	个
	1
	

	序号
	配置名称
	规格型号
	品牌
	单
位
	数量
	备注

	
	
	常闭 红色
	
	
	
	

	15
	自复平头按钮
	NP2-BA35 孔径Ф22 1 常开 1
常闭 绿色
	正泰
	个
	1
	

	16
	自复平头按钮
	NP2-BA55 孔径Ф22 1 常开 1
常闭 黑色
	正泰
	个
	1
	

	20
	3 位按钮盒
	NPH1-30 浅灰色
	正泰
	个
	4
	

	21
	信号指示灯
	ND16-22DS/4 AC220V 绿色
	正泰
	个
	3
	

	22
	信号指示灯
	ND16-22DS/4 AC220V 黄色
	正泰
	个
	2
	

	23
	信号指示灯
	ND16-22DS/4 AC220V 红色
	正泰
	个
	2
	

	24
	旋钮式开关
	NP2-BD25 孔径Ф22 1 常开 1
常闭
	正泰
	个
	3
	

	25
	控制变压器
	WDk/Bk-50VA (380V-110V,24V,6V)
	
	个
	1
	

	27
	接线端子
	UK-2.5X 灰色
	
	个
	100
	

	28
	端子隔板
	JCUK-DB 灰色
	
	个
	10
	

	29
	端子固定器
	SUK-2G2 灰色
	
	个
	10
	

	30
	MBKKB-2.5 识别条
	ZB5 1-10
	
	个
	10
	

	31
	MBKKB-2.5 识别条
	ZB5 11-20
	
	个
	6
	

	32
	MBKKB-2.5 识别条
	ZB5 21-30
	
	个
	6
	

	33
	MBKKB-2.5 识别条
	ZB5 31-40
	
	个
	6
	

	34
	元器件收纳盒
	
	
	个
	1
	

	35
	工具箱
	821552-6 类型 4
	
	个
	2
	



表 9 设备耗材清单

	序号
	配置名称
	规格型号
	品牌
	单
位
	数量
	备注

	4
	多股软线
	RV 1.0mm2 黑色
	
	米
	50
	

	5
	多股软线
	RV 1.0mm2 黄绿色
	
	米
	10
	

	6
	多股软线
	RV 1.0mm2 蓝色
	
	米
	50
	

	7
	多股软线
	RV 1.0mm2 红色
	
	米
	100
	

	8
	多股软线
	RV 1.0mm2 黄色
	
	米
	50
	

	9
	多股软线
	RV 1.0mm2 绿色
	
	米
	50
	


1. [bookmark: _bookmark29]竞赛用工具仪器
竞赛用工具、仪器及仪表部分由赛场准备，部分由参赛队自带。具体清单如表 10、表 11 所示。
表 10	参赛选手需要自带的工具清单

	序号
	配置名称
	规格型号(供参考）
	单位
	数量
	备注

	1
	欧式管型压线钳
	0.25-6mm2
	把
	1
	

	2
	螺丝刀
	十字 PH2*100 mm
	把
	1
	

	3
	螺丝刀
	PH0*75 强力型十字
	把
	1
	

	4
	螺丝刀
	5*75 强力型一字
	把
	1
	

	5
	手动螺丝刀套件
	38PCS,H4*28mm
	把
	1
	

	6
	剥线钳
	150MM
	把
	1
	

	7
	不锈钢剪刀
	NS-3
	把
	1
	

	8
	电工小电笔
	AN-G63
	把
	1
	



	序号
	配置名称
	规格型号(供参考）
	单位
	数量
	备注

	8
	卷尺
	5 米
	把
	1
	

	9
	直角尺
	300*150mm
	把
	1
	

	10
	斜口钳
	7 寸
	把
	1
	

	11
	数字万用表
	UT139C
	台
	1
	

	12
	线号笔
	
	个
	若干
	

	13
	电工工具包
	
	个
	1
	



2. [bookmark: _bookmark31]赛场辅助设施
根据竞赛需要，赛场还需准备如下辅助设施，见表 13。
表 13 现场辅助设施工具清单

	序号
	名	称
	规	格
	数量
	备注

	1
	音响及扩音器
	能涵盖整个赛场
	1 套
	

	2
	无线麦克风
	   
	2 个
	与音响配套

	3
	口哨   
	
	2 个
	

	4
	赛场时钟 
	具有时/分/秒/毫秒计时 
	若干
	赛场都可见

	5
	计时秒表   
	
	8 个
	

	6
	打印机 
	
	2 台
	

	7
	打印纸 
	  A4   
	4 包
	

	8
	打码机
	
	2 台
	打印号码管

	9
	签字笔
	    红、黑   
	各 50 个
	

	10
	磁图钉（磁扣）
	 
	50 个
	

	11
	订书机及钉
	
	2 套
	

	12
	评分夹   
	
	35 个
	

	13
	档案袋
	
	若干
	

	14
	安全标志
	
	若干
	

	15
	常用急救药盒   
	
	2 套
	常用药品

	16
	灭火器   
	
	若干
	根据赛场布置



[bookmark: _bookmark32]五、安全、健康要求
[bookmark: _bookmark33]（一）选手需自备的防护装备 
竞赛的安全目标——事故为零，参赛选手必须按照规定穿戴防护装备，具体见表 14。选手不穿电工鞋不得进入竞赛区域，不配备其他防护装备，不得进行相关操作。任何时候，参赛选手不得带电修改电气线路。
表 14 选手必备的防护装备清单

	序号
	防护项目
	图示
	说明

	

1
	

头部的防护
	
[image: ]
	
1. 防穿刺
2. 抗冲击

	

2
	

足部的防护
	

[image: ]
	
1. 绝缘
2. 防滑
3. 防砸
4. 防穿刺

	

3
	

工作服
	
[image: ]
	
1. 须是长裤
2. 护服必须紧身不松垮， 达到三紧要求

	


4
	


绝缘手套
	
[image: ]
	

在安全上电过程中通电测试时必须佩戴

	

5
	

眼睛的防护
	
[image: ]
	1. 防溅入
2. 带近视镜也必须佩戴
3. 在进行切割加工时必须佩戴
4. 在进行安全测试过程
中，通电测试时必须佩戴

	

6
	

防割手套
	
[image: ]
	
1. 使用切割工具时必须佩戴
2. 在可能被刺伤或者划伤的工作时建议佩戴


[bookmark: _bookmark34]（二）选手禁止携带易燃易爆物品
选手禁止携带易燃易爆物品，违规者不得参赛。竞赛现
场禁止使用明火，违规者将被警告和劝阻，不听从劝阻者将被取消竞赛资格。选手禁带的物品见表 15。
表 15 选手禁带的物品清单

	序号
	有害物品
	图示
	说明

	
1
	
防锈清洗剂
	
[image: ]
	
禁止携带，赛场统一提供

	
2
	
酒精
	
[image: ]
	严禁携带

	
3
	
汽油
	
[image: ]
	严禁携带




	
4
	
有毒有害物
	
[image: ]
	严禁携带


[bookmark: _bookmark35]（三）赛场必须留有安全通道
竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。
[bookmark: _bookmark36]（四）赛场药品配备
1. 赛场须配备医护人员和必须的药品。
2. 选手受伤，必须进行医疗卫生处理，不得延误。
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