附件:
一、生态绿化型钢丝篱笆围蔽设想方案
（近公路边地块约30亩）

核心思路：利用攀爬植物与钢丝结合，形成绿色活体围栏，既美化环境又强化边界，尤其适合山边及公路侧。
详细做法：
近公路侧、近山侧：
立柱采用镀锌钢管立柱间距约4米，埋深60cm。
立柱间拉3道Ø5mm热镀锌钢丝，位置距地面0.3米、0.8米、1.6米。
种植攀爬植物：钢丝下方（距立柱0.3米处）挖种植沟，每2米种植金银花、凌霄、爬山虎或葛藤（建议优先选用根系不破坏基础的本土品种），沟内施基肥并覆土。
余下一侧：
仅设标记桩（水泥柱或钢管），间距10米。
边角的桩上挂“粮库用地”标识。
预期效果：1-2年后形成1.6米高绿色密实篱墙，自然标记界限并兼具降尘、降噪功能，与周边环境融合度高。
优点：生态环保，长期维护成本低，视觉效果好，能有效阻止人员随意穿行（带刺植物更佳）。


二、极简型界桩标记围护设想方案
（小山丘上的20亩）

核心思路：仅通过沿土地边界设置独立镀锌钢管立柱，清晰划定粮库用地的权属范围。
详细做法：
全地块三周边界：
沿界线每约10米埋设一根镀锌钢管立柱（10cm×150cm，露出地面100cm）。
埋深50cm，周围填土夯实。
桩顶统一涂红白反光漆（每段30cm交替），或安装三角形反光牌。
关键节点强化：地块四角、公路入口处、与围墙交界处增设警示牌。
预期效果：远距离可见明显桩点序列，边界清晰。
优点：造价最低，维护简单，不改变土地现状。
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