**开平市2019年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单**

**附表1 废水类高排放企业公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平依利安达电子有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。  2、污染物治理设施正常运行。 | 水口镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：19.9、22.79、25.24，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：2.61、3.40、0.79，总铜排放浓度分别为（mg/L）：0.23、0.2、0.27，总镍排放浓度分别为（mg/L）：0.10、0.04、0.03，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 2 | 罗赛洛（广东）明胶有限公司 | 三埠街道办 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：55.73、56.89、47.08，BOD排放浓度分别为（mg/L）：7.4、17.9、8.9，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.75、0.6、0.67，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.11、0.45、0.42，硫化物排放浓度分别为（mg/L）：0.079、0.341、0.031，动植物油排放浓度分别为（mg/L）：0.14、未检出、未检出，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 3 | 开平奔达纺织第三有限公司 | 水口镇 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：15、50、24，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.652、0.767、1.86，六价铬排放浓度分别为（mg/L）：0.004、未检出、0.005，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.05、0.06、0.007，总氮排放浓度分别为（mg/L）：4.59、4.86、4.67，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 4 | 开平市裕泰织染制衣有限公司 | 长沙街道办 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：70、39、64，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.532、1.143、5.322，总氮排放浓度分别为（mg/L）：3.06、3.79、8.72，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.36、0.46、0.18，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 5 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 长沙街道办 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：31、11、7，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.619、0.23、0.133，总氮排放浓度分别为（mg/L）：3.69、1.18、1.28，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.18、0.02、0.23，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 6 | 开平奔达纺织有限公司 | 水口镇 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：32、27、70，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.934、1.11、0.677，六价铬排放浓度分别为（mg/L）：0.038、0.016、0.039，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.13、0.08、0.06，总氮排放浓度分别为（mg/L）：10.8、4.8、9.7，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 7 | 开平市易大丰纸业有限公司 | 沙塘镇 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：5、13、6，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.06、未检出、0.089，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 8 | 香港润成（开平）染整厂 | 三埠街道办 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：14、16、5，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：1.2、0.254、0.121，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.02、0.02、0.04，总氮排放浓度分别为（mg/L）：2.39、1.37、1.51，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |

**附表2 城镇污水处理厂建设情况公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新美污水处理厂（4万吨/日） | 2019年5月底前建成投入运行。 | 水口镇 长沙街道办 | 市城市管理和综合执法局 | 该项目正在进行泵房沉井施工、生化池工艺管道安装，控制柜平台安装及其他设备安装。 |

**附表3 城镇生活污水处理设施提标改造项目公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大沙镇污水厂提标改造项目 | 2019年5月底前投入运行。 | 大沙镇 | 市城市管理和综合执法局 | 该项目基本完成清水池、混凝反应池、泵房、斜管沉淀池主体工程施工，现正进行设备安装、厂外尾水管道铺设等工作。 |

**附表4 集中供热项目建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市翠山湖天然气热电联产项目 | 2019年12月底前，完成项目前期工作，并动工建设。 | 翠山湖管委会 | 市发展和改革局 | 该项目完成水资源论证报告书评审并取得取水批复、完成电力系统接入报告评审并取得接入许可、完成环评报告送审并取得批复，现项目处于动工前期准备工作阶段。受增值税、上网电价下调影响，下一步项目方就项目经济性评价进行调整，完成投资决策上报申请工作。 |

**附表5 市级VOCs重点监管企业公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市金三田化工有限公司 | 2019年6月底前，完成30%市级VOCs重点监管企业治理设施的安装或改造工作并投入使用；12月底前，完成10家市级重点监管企业“一企一策”整治。 | 月山镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 2 | 广东德康化工实业有限公司 | 月山镇 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 3 | 开平市金日油墨化工有限公司 | 塘口镇 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 4 | 广东花王涂料有限公司 | 苍城镇 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 5 | 开平恒海涂料厂有限公司 | 金鸡镇 | 2018年3月份至2019年3月份停产中。 |
| 6 | 开平市姿彩化工有限公司 | 月山镇 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 7 | 开平马力塑胶制品厂 | 三埠街道办 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 8 | 联冠（开平）胶粘制品有限公司 | 苍城镇 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 9 | 联新（开平）高性能纤维有限公司 | 三埠街道办 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |
| 10 | 联新（开平）高性能纤维第二有限公司 | 翠山湖管委会 | 已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。 |

**附表6 VOCs在线监控系统安装企业公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联冠（开平）胶粘制品有限公司 | 2019年9月底前，完成挥发性有机物（VOCs）企业的VOCs在线监测设备安装及联网工作。 | 苍城镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 正在联系有资质的在线监控设备安装机构洽谈在线监控设备安装事宜。 |

**附表7 工业固废处置设施建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市新龙回收加工厂有限公司污泥扩建项目 | 2019年12月底前完成。 | 百合镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 一期工程依托现有工程的设施设备，通过调整生产制度，处理能力6万吨/年，拟进行竣工验收。二期工程正在打桩，处理能力10万吨/年。 |

**附表8 城镇生活垃圾无害化处理设施建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目 | 2019年12月底前，建成并投入试运行。 | 百合镇 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成约30万立方米土方平衡、临建施工、道路浇筑、详勘、施工电源、信息网络等“五通一平”工作，按计划完成办公楼、饭堂、垃圾坑、烟囱、渗滤液处理站、主厂房等主体结构建设，安装工程进度：2#炉焚烧炉外护板安装，1#炉顶过热器、省煤器2次密封安装及焊接完成80%。 |
| 2 | 江门市西部餐厨垃圾收运处理项目 | 2019年10月底前，完成前期工作并动工建设；12月底前，完成工程量30%。 | 百合镇 | 已完成项目建设工作实施方案的编制，征求各部门意见并修改完善，报开平市政府审批。 |
| 3 | 建筑垃圾消纳场 | 2019年12月底前，完成前期工作并开工建设。 | 长沙街道办 | 目前已通过公开采购确定有资质的公司开展可研、稳评、环评报告编制等前期工作，完成可研初稿的编制，已征求各部门意见及召开专家评审会并根据专家意见进行修改。 |

**附表9 镇级填埋场及简易垃圾填埋场整治情况公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍城镇级填埋场 | 2019年6月底前完成整治。 | 苍城镇 | 市住房和城乡建设局 | 苍城镇填埋场原地封场整治于4月30日进场开工。 |
| 2 | 金鸡镇级填埋场 | 金鸡镇 | 金鸡镇填埋场2(新场)清理搬迁整治于4月22日进场开工,至29日清运到市填埋场进场垃圾量790吨。 |